Pielikums Nr.1

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Iekārtas veids** | **Iekārtas apraksts** | **Pakalpojuma apraksts** | **Mērvienība** | **Kopējais skaits** |
| 1. | Invalīdu pacēlājs Cibes A5000 | * Iekārtas tips: Vertikālā cēlējplatforma
* Ražotājs: Cibes Lift AB Zviedrija
* Izgatavošanas un uzstādīšanas gads: 2014
* Reģistrācijas datums: 2015.gada 12.oktobrī
* Bīstamās iekārtas reģistrācijas Nr. 5CL030197
* Identifikācijas numus: 8527332
* Stāvu skaits: četri
* Kustības ātrums: 0,15 m/s
* Celtspēja: 400 kg
 | • Veikt vienu reizi mēnesī obligāto elektriskā pacēlāja tehnisko apsekošanu un apkalpošanu;• Ja nepieciešams, sastādīt elektriskā pacēlāja remonta tāmi (aktu) ar plānotajiem darbiem, rezerves detaļām un izmaksām;•Ja pakalpojuma ņēmējs konstatē pacēlāja bojājumus, veikt tehnisko apsekošanu un apkalpošanu, pēc informācijas saņemšanas;•Pakalpojuma sniegšanas vieta: Jātnieku iela 87., Daugavpilī (transporta pakalpojumi) | pak. | 1 |
| 2. | Mazais kravas pacēlājs BKG TYP 100.45/0 | * Iekārtas tips: Vertikālais, elektriskais pacēlājs
* Darbības veids: tikai nekustīgu priekšmetu pārvietošanai
* Ražotājs: Bunse Aufzüge GmbH
* Celtspēja: 100 kg
* Darbības ātrums: 0,45 m/s
 | • Veikt vienu reizi mēnesī obligāto elektriskā pacēlāja tehnisko apsekošanu un apkalpošanu;• Ja nepieciešams, sastādīt elektriskā pacēlāja remonta tāmi (aktu) ar plānotajiem darbiem, rezerves detaļām un izmaksām;•Ja pakalpojuma ņēmējs konstatē pacēlāja bojājumus, veikt tehnisko apsekošanu un apkalpošanu, pēc informācijas saņemšanas;•Pakalpojuma sniegšanas vieta: Jātnieku iela 87., Daugavpilī (transporta pakalpojumi | gab. | 1 |

Pielikums Nr.2

**Auto pacēlāju pārbaude, tehniskā apkope un regulēšana**

**Latgales Industriālajam tehnikumam Jātnieku ielā 87 un Varšavas ielā 21A, Daugavpilī.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k** | **Iekārtas nosaukums** | **Iekārtas apraksts** | **Plānotā darbība** | **Dau-dzums** |
|  | Virsbūves korekcijas sistēma HCTFA2 (Varšavas ielā 21A) | Rāmja izmēri (mm): 5190 x 2120Kopējais sistēmas svars (kg): 2300Kopējais sistēmas svars (kg): 2300Augstums virs grīdas (mm): 570Mērīšanas sistēma: MehāniskāPneimohidrauliskais pumpis: +Eļļas spiediens (MPa): 70Vilcējkolonnas darbības diapazons: 360 grādiCeltspēja (kg): 3000Rāmja izmēri (mm): 5190 x 2120Pneimohidrauliskais pumpis: +Mērīšanas sistēma: MehāniskāVilcējkolonnas darbības diapazons: 360 grādiCeltspēja (kg): 3000Augstums virs grīdas (mm): 570 | Pārbaude, apkope un regulēšanaHidraulisko eļļu (15 litri) maiņa | 1 |
|  | Četrstatņu autopacēlājs HCT4L40(Varšavas ielā 21A) | Celtspēja: 4200 KG | Pārbaude, apkope un regulēšanaHidraulisko eļļu (15 litri) maiņa | 1 |
|  | Divstatņu autopacēlājs HCT2.1AL30Serial number: EETP14031760(Varšavas ielā 21A) | Celtspēja: 3500 KG | Pārbaude, apkope un regulēšanaHidraulisko eļļu (10 litri) maiņa | 1 |
|  | Divstatņu autopacēlājs HCT2.1AL40BSerial number: EETP16072168 (Varšavas ielā 21A) | Celtspēja: 4200 KG | Pārbaude, apkope un regulēšanaHidraulisko eļļu (10 litri) maiņa | 1 |
|  | Četrstatņu autopacēlājs HCT4L40XSēr.Nr.3745450500100(Jātnieku ielā 87) | Celtspēja: 4000 KG | Pārbaude, apkope un regulēšanaHidraulisko eļļu (15 litri) maiņa | 1 |
|  | Divstatņu autopacēlājs HCT2.1AL40EKZSerial number: EETP15092310 (Jātnieku ielā 87) | Celtspēja: 4500 KG | Pārbaude, apkope un regulēšanaHidraulisko eļļu (15 litri) maiņa | 1 |
|  | Transporta pakalpojumi |  |

Pielikums Nr.3

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs un datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim pakalpojumu sniegšanu atbilstoši tirgus izpētē izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iekārtas nosaukums | Pakalpojuma nosaukums | Cena EUR bez PVN | Daudzums (gab.) | Summa kopā EUR, bez PVN |
|  |  |  |  |  |
| Summa kopā EUR, bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Summa kopā EUR ar PVN |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1 un/vai Pielikums Nr.2) norādīto pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 Minimālās prasības norādītas pielikumā Nr. 1 un pielikumā Nr. 2 „Tehniskā specifikācija”